**ПРАЙС-ЛИСТ от 01.10.2012 на светотехнические изделия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Арт.** | | **Наименование** | | **Параметры** | | **Вид** | **Pr, руб. (с НДС)** | Q/B (шт.) |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | 6 |
| **СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**  **Офисные светильники (IP20, 220 V)**  **Серия АСТЕРИЯ** ( Светодиодные светильники встраиваемого/накладного монтажа, 595х595х45) | | | | | | | | |
|  | СВО15-48-420-114 (встраив, ИП снаружи),  СВО 15-48-420-124 (накладн. ИП внутри) | | 35 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 3200 Лм, 120°  4Led Line | | | . | 2 520 | **1**  **1** |
|  |
|  | СВО15-68-420-114 (встраив. ИП снаружи),  СВО15-68-420-124 (накладн. ИП внутри) | | 35 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 3800 Лм, 120°  6 Led Line | | | 2 730 |
|  |
| **Серия «Светос Офис»** (Светодиодный накладной светильник, IP20) | | | | | | | | |
|  | | СПО15-18-120-124 (560х70х85) | 8 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 800 Лм, 120° | | |  | 1 105 | **1** |
|  | | СПО15-28-220-124 (570х135х55) | 16 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 1600 Лм, 120° | | | 1 560 | **1** |
|  | | СПО15-28-140-124 (1080х70х85) | 16 Вт/21 Led, (47000-7000)K, 1600 Лм, 120° | | | 1 560 | **1** |
|  | | СПО15-48-240-124 (1080х135х55) | 35 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 3200 Лм, 120° | | | 2 730 | **1** |
|  | | СПО15-48-420-124 (560х420х65) | 35 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 3200 Лм, 120° | | | 2 900 | **1** |
| **Серия BOX** (Светодиодный накладной светильник IP20, Led Osram) | | | | | | | | |
|  | | АТ-ДПО-01-40\*0,5-001 Box 2000 | 22Вт/40Led, белый (4500-5000)К, 2200 Лм, 120° | | |  | 1 950 | **1** |
|  | | АТ-ДПО-01-60\*0,5-002 Box 3000 | 33Вт/60Led, белый (4500-5000)К, 3300 Лм, 120° | | | 2 250 |
|  | | АТ-ДПО-02-120\*0,5-001 Box 4000 | 44Вт/120Led, (4500-5000)К, 4400 Лм, 120° | | | 4 900 |
|  | | АТ-ДПО-02-120\*0,5-002 Box 6000 | 66Вт/120Led, (4500-5000)К, 6600 Лм, 120° | | | 5 900 |
|  | | | | | | | | |
| **Серия ДВО** (Встраиваемый светодиодный светильник, Led Osram, D 196\*59 мм) | | | | | | | | |
|  | | АТ-ДВО-01-33-W120 Round 33 | 33Вт, белый (4500-5000К), 3300 Лм, 120° | | |  | 2 950 | **1**  **1** |
|  | | АТ-ДВО-02-30-W80 Round 30 | 30Вт, белый (5000К), 3000 Лм, 80° | | | 3 450 |
| **Промышленные светильники (IP54…IP67, 220V)**  **Серия «Светос Пром» (**Светодиодный пылевлагозащищенный светильник подвесного монтажа, IP54, 1270\*161\*6) | | | | | | | | |
|  | | ССП15-48-240-125 | 35 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 3200 Лм, 120° | | |  | 2730 | **1**  **1** |
|  | | ССП15-68-240-125 | 52 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 4800 Лм, 120° | | | 3250 |
|  | | | | | | | | |
| **Серия WebStar** (Светодиодный светильник универсального монтажа, IP65, аналог РСП/ГСП РПП/ГПП (D310 \* h41 мм) | | | | | | | | |
|  | | АТ-ДСП-060-W80 WebStar 60 | 60Вт,Led Osram, белый (5000ºК), 5800Лм, 80° | | |  | 7 900 | **1** |
|  | | АТ-ДСП-070-W80 WebStar 70 | 70Вт,Led Osram, белый (5000ºК), 6500Лм, 80° | | | 10 900 |
|  | | АТ-ДСП-100-W80 WebStar 100 | 100Вт, Led Osram, белый (5000ºК), 9000Лм, 80° | | | 12 900 |
| **Серия PLATE** (IP65,аналог НПП / ЛСП / РСП, 457\*136\*33 мм) | | | | | | | | |
|  | | АТ-ДСП-01-60\*0,5-001 PLATE 3000 | 33Вт, белый (4500-5000К), 3300 Лм, 120° | | |  | 4 450 | **1** |
|  | | АТ-ДСП-01-80\*0,5-002 PLATE 4000 | 44Вт, белый (4500-5000К), 4400 Лм, 120° | | | 5 950 |
|  | | АТ-ДСП-02-24\*1-001 PLATE 3000 OS | 30Вт, белый (5000ºК), 3600 Лм, 80° | | | 5 450 |
|  | | АТ-ДСП-01-120\*0,5-003 PLATE 6500 | 70Вт, белый (4500-5000К), 6500 Лм, 120° | | | 11 900 |
|  | | АТ-ДСП-01-120\*0,5-003 PLATE 6500-PFC | 70Вт, (4500-5000К), 6500 Лм, 120° вын. ИТ. | | | 12 500 |
| **Серия ССО** (Светильник пылевлагозащищенный для промышленных помещений, аналог ЛСП, 1280\*135\*90 мм). В корпусе Айсберга. | | | | | | | | |
|  | | АТ-ССО-42-544 IP65 | 44Вт/120 Led, бел. (4500-5000К), 4650Лм, 120° | | |  | 4 500 | **1** |
|  | | АТ-ССО-42-5120 IP65 | 40Вт/120 Led, бел. (4500-5000К), 3900 Лм, 120° | | | 3 500 |
|  | |  |  | | |  |
|  | | АТ-ССО-42-580 IP65 | 32Вт/80 Led, бел. (4500-5000К), 3200 Лм, 120° | | | 2 900 |
| **Светильники для ЖКХ (220 V)**  **Серия АНТИС (**Антивандальные светодиодные светильники, 210\*95\*55 АНТ, 245\*95\*45 АНТ-С10) | | | | | | | | |
|  | | СББ-01-1-10-001 УХЛ4 «АНТ» | 10 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 900 Лм, 130°, IP20 | | |  | 760 | **1** |
|  | | СББ-01-1-10-001 УХЛ4 "АНТ-ЭВ" | 10 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 900 Лм, 130°, IP20, датчик освещенности и звука | | | 870 |
|  | | СББ-01-1-10-001 УХЛ4 "АНТ-C10" | 10 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 900 Лм, 130°, IP65 | | | 790 |
|  | | СББ-01-1-10-001 УХЛ4 "АНТ-C10-ЭВ" | 10 Вт/21 Led, (4700-7000)K, 900 Лм, 130°, IP65, датчик освещенности и звука | | | 910 |
| **Серия МЕДУЗА** (Светодиодный светильник антивандальный, IP20) | | | | | | | | |
|  | | Meduse 3W IP20 | 3Вт, белый (4500-5000К), 350 Лм | | |  | 600 | **2/16** |
|  | | Meduse 6W IP20 | 6Вт, белый (4500-5000К), 650 Лм | | | 850 | **2/16** |
|  | | Meduse 9W IP20 | 9Вт, белый (4500-5000К), 900 Лм | | | 1 300 | **2/16** |
|  | | Meduse 15w IP20 Up (зв. дат.+прямая кор) | 15Вт, белая 1300Лм/250Лм\*, 120°, IP20 | | | 1 490 | **2/16** |
|  | | Meduse 15w IP20 Wall (з/д+накл. коробка) | 15Вт, белая 1300Лм/250Лм\*, 120° | | | 1 490 | **2/16** |
|  | | Meduse LUX | Возможно изготовление со степ. защиты IP54 | | | +70руб | **2/16** |
| **Серия ЭНТРАДА** (Светодиодный светильник, IP54) | | | | | | | | |
|  | | Светильник Энтрада 60 NW | 60 NW, 16 Вт, 1300 Лм | | |  | 1 800 | **1/6** |
|  | | Светильник Энтрада 60 NW PIR | 60 NW, 16 Вт, 1300 Лм,(300Лм дежурн режим) датч движ | | | 2 100 | **1/6** |
|  | | Светильник Энтрада 60 NW PIR\L | 60 NW PIR, 16 Вт, 1300Лм (300 Лм деж режим)  датч. движ.+освещенности | | | 2 300 | **1/6** |
| **Светодиодные прожекторы (IP65, 220 V)**  **Прожекторы TURTLE**(Серия LLP01-базовая, LLP02-металлич гермоввод, повышенное напряжение «корпус-сеть» до 2000Вольт, низкий уровень электропомех) | | | | | | | | |
|  | | LLP01-18-W120-220VAC-IP65 | 18Вт/60 Led, (4500-5000K), 2000Лм, 120° | | |  | 2 900 | **1** |
|  | | LLP02-18-W120-220VAC-IP65 | 18Вт/60 Led, (4500-5000K), 2000Лм, 120° | | | 3 900 | **1** |
|  | | LLP01-25-W120-220VAC-IP65 | 25Вт/60 Led, (4500-5000K), 2500Лм, 120° | | | 3 675 | **1** |
|  | | LLP01-32-W120-220VAC-IP65 | 32Вт/60 Led, (4500-5000K), 3000Лм, 120° | | | 4 450 | **1** |
|  | | | | | | | | |
|  | | LP01-40-W80-220VAC-IP65 | 40Вт/14 Led, белый (5000К), 3640 Лм, 80°IP65 | | |  | 4 950 | **1** |
|  | | LP01-40-W80-220VAC-IP65-PFC | 40Вт/14 Led, (5000К), 3640 Лм, 80° Выносн. ИТ | | | 4 950 | **1** |
|  | | LP02-40-W80-220VAC-IP65 | 40Вт/14 Led, белый (5000К), 3640 Лм, 80° | | | 5 940 | **1** |
|  | | LP01-20-W80-220VAC-IP65 | 20Вт/8 Led, (4700ºК), 2200 Лм, 80° | | | 3 950 | **1** |
|  | | LP02-20-W80-220VAC-IP65 | 20Вт/8 Led, (4700ºК), 2200 Лм, 80° | | | 4 740 | **1** |
|  | | LP01-20-W80-220VAC-IP65-PFC | 20Вт/8 Led, (4700ºК), 2200 Лм, 80° Выносн. ИТ | | | 3 950 | **1** |
| **Прожекторы TURTLE****Серия LP03** (со степенью ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 1ExmbIIT6X) | | | | | | | | |
|  | | LuxON-LP-03-018-W120-220VAC-IP65-Ex | LP03, 18Вт/60 Led, 5000ºК, 2000 Лм, 120° | | |  | 4 470 | **1** |
|  | | LuxON-LP-03-040-W80-220VAC-IP65-Ex | LP03, 40Вт/14 Led, 5000ºК, 3640 Лм, 80° | | | 7 430 | **1** |
|  | | LuxON-LP-03-020-W80-220VAC-IP65-Ex | LP03, 20Вт/8 Led, 4700ºК, 2200 Лм, 80° | | | 5 930 | **1** |
| **Серия СКАТ** (светодиодный прожектор, IP65, замена ламп ДРЛ, 410\*242\*38 мм) | | | | | | | | |
|  | | SKAT-LPH-060-W80-220VAC-IP65 | 60Вт,Led Osram, белый (5000ºК), 5800Лм, 80° | | |  | 7 900 | **1** |
|  | | SKAT-LPH-070-W80-220VAC-IP65 | 70Вт,Led Osram, белый (5000ºК), 6500Лм, 80° | | | 10 900 | **1** |
|  | | SKAT-LPH-100-W80-220VAC-IP65 | 100Вт,Led Osram, белый (5000ºК), 9000Лм, 80° | | | 12 900 | **1** |
| Серия с выносным источником тока | | | | | |  | |
|  | | SKAT-LPH-070-W80-220VAC-IP65-PFC | 70Вт, Led Osram, белый (5000ºК), 6500Лм, 80° | | | 10 500 | **1** |
|  | | SKAT-LPH-100-W80-220VAC-IP65-PFC | 100Вт Led Osram, белый (5000ºК),9000Лм,80° | | | 130 900 | **1** |
| **Серия ВАТ** (Уличные светильники, крепление на трубу, IP65) | | | | | | | | |
|  | | АТ-ДКУ-050-W-IP65 BAT 50 | 50Вт, Led Osram, белый (5000ºК), 4500Лм | | |  | 8 900 | **1** |
|  | | АТ-ДКУ-090-W-IP65 BAT 90 | 90Вт, Led Osram, белый (5000ºК), 8500Лм | | | 11 500 | **1** |
|  | | АТ-ДКУ-130-W-IP65 BAT 130 | 130Вт, Led Osram, белый (5000ºК), 13000Лм | | | 13 900 | **1** |
|  | | **Серия с выносным ИП** |  | | |  |  |
|  | | АТ-ДКУ-090-W-IP65 BAT 90-PFC | 90Вт, Led Osram, (5000ºК), 8500Лм, выносн ИТ | | | 11 900 | **1** |
|  | | АТ-ДКУ-130-W-IP65 BAT 130-PFC | 130Вт, Led Osram, (5000ºК), 13000Лм, вын. ИТ | | | 14 900 | **1** |
|  | | АТ-ДКУ-150-W-IP65 BAT 150-PFC | 150Вт, Led Osram, (5000ºК), 14000Лм, вын. ИТ | | | 16 900 | **1** |
| **Светодиодная труба Tube D26 мм** (L600, 1200, 1500, требуется дополнительный ИП) | | | | | | | | |
|  | | Tube 600 | 8 Вт, Led Osram, (4500-5000)К, 800 Лм | | |  | 390 | **4** |
|  | | Tube 1200 | 16 Вт, Led Osram, (45005000К), 1600 Лм | | | 790 | **4** |
|  | | Tube 1500 | 29 Вт, Led Osram, (4500-000К), 2500 Лм | | | 990 | **4** |
| **Набор для переоснащения светильников** (4 полосы 20/30 Led c блоком питания) | | | | | | | | |
|  | | Набор для переосн. свет-ков 4\*18/2\*36 | 40Вт/120 Led, белый (4500-5000К), 3900 лм | | |  | 1950 | **min 10** |
|  | | Набор для переосн. свет-ков 4\*18/2\*36 | 32Вт/80 Led, белый (4500-5000К), 3200 лм | | | 1750 | **min 10** |
| ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | | | | | | | | |
| **Светильники ЛББ (ЛПО) (T8, G13, IP20, 220 V)**  **Предназначены для общего освещения общественных, административных, бытовых и иных зданий** | | | | | | | | |
|  | | ЛПО (ЛББ) 164-20-002-01.3/2 (б/л, со старт., со шнуром с прох. выкл.) | Рассеиватель: «Призма» (3), «Экструзия» (2) 630х70х90 мм | | |  | 208 | **1** |
|  | | ЛПО (ЛББ) 164-2х20-202-01.1/2 (б/л, б/старт., б/шнура, с ЭМПРА) | Рассеиватель: «Соты» (1), «Экструзия» (2);  630х135х70 мм | | | 233 |
|  | | ЛПО (ЛББ) 164-40-004-01.3/2 (б/л, б/старт., б/шнура, некомпенс.) | Рассеиватель: «Призма» (3), «Экструзия»(2); 1250х70х90 мм | | | 252 |
|  | | ЛПО (ЛББ) 164-2х40-204-01.1/2 (б/л, б/старт., б/шнура, некомпенс.) | Рассеиватель: «Соты» (1), «Экструзия» (2);  1250х135х70 мм | | | 355 |
|  | | ЛПО (ЛББ) 164-20-002-07.1/2 с ЭПРА | Рассеиватель: «Соты» (1), «Экструзия» (2);  1255х175х80 мм | | | 280 |
| **Светильники ЛБП (T8, G13, IP54, 220 V)**  **Предназначены для общего освещения общественных, производственных, а также подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги** | | | | | | | | |
|  | | ЛБП 15-1х20-002-01.3 ячейки, эмпра | Рассеиватель «Призма», 630х70х90 мм | | |  | 230 | **1** |
|  | | ЛБП 15-2х20-202-01.1/2 яч.,/экстр. эмпра | «Соты»/»Экструзия», 630х135х70 мм | | | 280 |
|  | | ЛБП 15-1х40-004-01.3/2 яч.,/экстр. эмпра | «Призма»/«Экструзия», 1250х70х90 мм | | | 280 |
|  | | ЛБП 15-2х40-204-01.1 (01.2, 07.1, 07.2) | эмпра: соты/экстр., эп (то же), 1250х135х70 мм | | | 405 |
| Светильники ЛСП (T8, G13, 220 V)  **Предназначены для общего освещения общественных, производственных, а также подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги** | | | | | | | | |
|  | | ЛСП 15-2х40-204-01.2 6/8 кр. некомп., ЭМПРА, 1270\*161\*60 мм | Матовый плафон | | IP54 |  | 455 | **1** |
| IP65 | 465 |
| Прозрачный плафон | | IP54 | 455 |
| IP65 | 465 |
|  | | ЛСП 15-2х40-204-07.1 6/8 кр. ЭПРА  1270\*161\*60 мм | Матовый плафон | | IP54 | 455 |
| IP65 | 465 |
| Прозрачный плафон | | IP54 | 455 |
| IP65 | 465 |
| Светильники НББ (антивандальные, IP20, 220 V)  **Предназначены для освещения лестничных клеток, холлов жилых домов, подвальных и прочих вспомогательных помещений, указателей аварийного выхода.** | | | | | | | | |
|  | | НББ21-60-083 АНТ-03.1 без датчика | ЛН, E27 (керамический); КЛ-ТБЦ, G23; 210х95х85 | | |  | 300 | **10** |
|  | | НББ21-60-083 АНТ-ЭВ-43 с датчиком | 458 |
| Консольные уличные светильники (220 V)  **Предназначены для освещения второстепенных улиц, дорог, проездов, открытых площадок, платформ ж/д ст., внутридворовых (придомовых) территорий.**  ЖКУ с отражателем и плафоном (IP53) | | | | | | | | |
|  | | ЖКУ 25-70-001.1 | 70 Вт, ДНаТ, Е40, 720\*235\*260 | | |  | 1316 | **1** |
|  | | ЖКУ 25-100-001.1 | 100 Вт, ДНаТ, Е40, 720\*235\*260 | | | 1337 |
|  | | ЖКУ 25-150-001.1 | 150 Вт, ДНаТ, Е40, 720\*235\*260 | | | 1392 |
|  | | ЖКУ 25-250-001.1 | 250 Вт, ДНаТ, Е40, 720\*235\*260 | | | 1516 |
| **ЖКУ без отражателя с плафоном (IP53)** | | | | | |  |  |
|  | | РКУ 25-125-003.1 | 125 Вт, ДНаТ, Е40, 720\*235\*260 | | | 1136 | **1** |
|  | | РКУ 25-250-003.1 | 250 Вт, ДНаТ, Е40, 720\*235\*260 | | | 1179 |
|  | | РКУ 25-400-003.1 | 400 Вт, ДНаТ, Е40, 720\*235\*260 | | | 1337 |
| **РКУ без отражателя, с защитной решёткой (IP23)** | | | | | | | | |
|  | | РКУ 25-125-003.1 некомпенс. | 125 Вт, ДРЛ, E27 730\*250\*165 | | |  | 903 | **1** |
|  | | РКУ 25-250-003.1 некомпенс | 250 Вт, ДРЛ, E27 730\*250\*165 | | | 1075 |
|  | | РКУ 25-400-003.1 некомпенс. | 400 Вт, ДРЛ, E27 730\*250\*165 | | | 1186 |
| **Бытовые светильники (IP20, 220 V)** | | | | | | | | |
|  | | Светильник «Месяц», б/лампы | 40 Вт, ЛН40, E14, 272х192х100 | | |  | 115 | **25** |
|  | | Светильник на прищепке (ж, ч, з, с, б, кр) | 15 Вт, ЛН15, E14, 78х132х210 | | |  | 115 | **50** |
|  | | Светильник «Домик» (жёлт., зел., роз.) | 40 Вт, ЛН40, E14, 180х240х105 | | |  | 140 | **10** |
| Сетевые шнуры, армированные вилками  **Евровилка Г-образная модиф. 81 с заземлением, диаметром штифта 4,8 мм, 10 А;**  **Евровилка модиф. 26 без заземления, диаметром штифта 4,0 мм, 6 А;**  **Евровилка модиф. 26 без заземления, диаметром штифта 4,0 мм, 6 А;**  **Евровилка модиф. 25 без заземления, диаметром штифта 4,0 мм, 2,5 А;**  **Плоская вилка модиф. 25 без заземления, с плоским штифтом (штырём), 2,5 А** | | | | | | | | |
|  | | ПВС 2х0,75-26-2,2 | 2-х жильный шнур, Ø 0,75 (1жила), L=2,2 м | | |  | 39 | **Бум. мешок, уп. кратным кол.** |
|  | | ПВС 3х0,75-81-2,2 | 3-х жильный шнур, Ø 0,75 (1жила), L=2,2 м | | | 75 |
|  | | ШВВП 2х0,5-25-1,7 | 2-х жильный шнур, Ø 0,5 (1жила), L=1,7 м | | | 30 |
|  | | ШВВП 2х0,5-25-1,7 | 2-х жильный шнур, Ø 0,5 (1жила), L=1,7 м | | | 45 |
|  | | ШВВП 2х0,75-26-1,7 | 2-х жильный шнур, Ø 0,75 (1жила), L=1,7 м | | | 34 |
| **Принимаются заказы на изготовление сетевых шнуров ПВС 3х1,0 и ПВС 3х1,5. По желанию заказчика длина шнуров может быть изменена.**  **Сетевые шнуры могут изготавливаться с проходным выключателем, либо без него.** | | | | | | | | |

***Для оптовых покупателей скидки. При заказе от 100тыс руб -5%, при заказе от 500тыс.руб -10%, при заказе от 1млн –договорная.***