{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":113,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":138,"n_cols":5,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[15,0,15,7],[43,0,43,7],[122,0,129,1],[122,2,128,2],[52,0,52,7],[110,0,110,7],[117,0,117,7],[2,0,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Рекомендованные цены на продукцию ТМ \"Новый Свет\" ( действуют на территории РФ с01/08/11.)"]
["Код заказа","Фото","Описание","Количество шт. в упаковке","Цена в рублях (с НДС) рекоменд. Шт."]
["Административно - офисное освещение"]
["GRA32-01-C-01(холд.текстур.) GRA 32-01-W-01 (тепл.текстур.) GRA 32-01-C-02 (холод.опал) GRA 32-01-W-02 (тепл.опал)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\",                                  Размер (мм) 595х595х37,                                                                Световой поток (Лм): теплое свечение - 3200, холодное - 3400,                                                                                             Виды рассеивателя: текстурный (01), опаловый (02)                                                                      Потребляемая мощность (Вт) 32, ",1,4500]
["GSA32-01-C-01(холд.текстур.) GSA 32-01-W-01 (тепл.текстур.) GSA 32-01-C-02 (холод.опал) GSA 32-01-W-02 (тепл.опал)",null,"Крепится на поверхность стены/ потолка,                                       Размер (мм) 595х595х37,                                                       Световой поток (Лм): теплое свечение - 3200, холодное - 3400,                                                                                              Виды рассеивателя: текстурный (01), опаловый (02),                                     Потребляемая мощность (Вт) 32",1,4500]
["GRA64-02-C-01(холд.текстур.) GRA 64-02-W-01 (тепл.текстур.) GRA 64-02-C-02 (холод.опал) GRA 64-02-W-02 (тепл.опал)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\",                            Размер (мм) 595х1195х37,                                                      Световой поток (Лм): теплое свечение - 6400, холодное - 6800,                                                                                             Виды рассеивателя: текстурный (01), опаловый (02),                                      Потребляемая мощность (Вт) 64",1,7350]
["GSA64-02-C-01(холд.текстур.) GSA 64-02-W-01 (тепл.текстур.) GSA 64-02-C-02 (холод.опал) GSA 64-02-W-02 (тепл.опал)",null,"Крепится на поверхность стены/потолка,                             Размер (мм) 595х1195х37,                                                      Световой поток (Лм): теплое свечение - 6400, холодное -6800, Виды рассеивателя: текстурный (01), опаловый (02),                                      Потребляемая мощность (Вт) 64",1,7350]
["GRA18-03-C-01(холд.текстур.) GRA 18-03-W-01 (тепл.текстур.) GRA 18-03-C-02 (холод.опал) GRA 18-03-W-02 (тепл.опал)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\",                           Размер (мм) 273х595х37,                                                        Световой поток (Лм): теплое свечение - 1600, холодное - 1700, Виды рассеивателя: текстурный (01), опаловый (02),                                      Потребляемая мощность (Вт) 18",2,3200]
["GSA18-03-C-01(холд.текстур.) GSA 18-03-W-01 (тепл.текстур.) GSA 18-03-C-02 (холод.опал) GSA 18-03-W-02 (тепл.опал)",null,"Крепится на поверхность стены/потолка,                             Размер (мм) 273х595х37,                                                            Световой поток (Лм): теплое свечение - 1600, холодное - 1700, Виды рассеивателя: текстурный (01), опаловый (02),                                      Потребляемая мощность (Вт) 18",2,3200]
["GRA9-04-C-01(холд.текстур.) GRA 9-04-W-01 (тепл.текстур.) GRA 9-04-C-02 (холод.опал) GRA 9-04-W-02 (тепл.опал)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\",                                 Размер (мм) 273х273х37,                                                        Световой поток (Лм): теплое свечение - 800, холодное - 850, Виды рассеивателя: текстурный (01), опаловый (02),                                        Потребляемая мощность (Вт) 9",2,2330]
["GSA9-04-C-01(холд.текстур.) GSA 9-04-W-01 (тепл.текстур.) GSA 9-04-C-02 (холод.опал) GSA 9-04-W-02 (тепл.опал)",null,"Крепится на поверхность стены/потолка,                                 Размер (мм) 273х273х37,                                                         Световой поток (Лм): теплое свечение - 800, холодное - 850, Виды рассеивателя: текстурный (01), опаловый (02),                                        Потребляемая мощность (Вт) 9",2,2330]
["GSA32-05-C-01(холд.текстур.) GSA 32-05-W-01 (тепл.текстур.) GSA 32-05-C-02 (холод.опал) GSA 32-05-W-02 (тепл.опал)",null,"Крепится на поверхность стены/потолка,                                   Размер (мм) 200х1000х37,                                                         Световой поток (Лм): теплое свечение - 3200, холодное - 3400, Виды рассеивателя: текстурный (01), опаловый (02),                                        Потребляемая мощность (Вт) 32",2,4300]
["GRP36-06-C-02 (холод.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона, на поверхность стены/потолка,                                Размер (мм) 595х595х20,                                                          Световой поток (Лм) теплое свечение - 2000, холодное - 2500,                                            Потребляемая мощность (Вт) 36",5,8388.54]
["GRP45-08-C-02 (холод.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона, на поверхность стены/потолка,                                Размер (мм) 295х1195х19,                                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 2200, холодное - 3000,                                            Потребляемая мощность (Вт) 45",3,9523.67]
["GRP17-07-C-02 (холод.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона, на поверхность стены/потолка,                                Размер (мм) 295х295х20,                                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 540, холодное - 720,                                            Потребляемая мощность (Вт) 17",5,3804.11]
["Торговое освещение"]
["ТRD11-01-C-02 (холод.)                                         ТRD11-01-W-02 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 156, высота - 47,                        Установочное отверстие (мм) - 145,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 650, холодное - 800, Угол рассеивания 160 град.                                        Потребляемая мощность (Вт) 11",30,2304.52]
["TRD11-02-C-55 (холод.)                                       TRD11-02-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 120, высота - 80,                        Установочное отверстие (мм) - 105,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 650, холодное - 800, Угол рассеивания 30 град.                                          Потребляемая мощность (Вт) 11",30,1998.42]
["ТRD11-03-C-55 (холод.)                                   ТRD11-03-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 180, высота - 80,                        Установочное отверстие (мм) - 150,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 650, холодное - 800, Угол рассеивания 30 град.                                          Потребляемая мощность (Вт) 11",30,2015.3]
["ТRD14-04-C-62* (холод.)                                  TRD 14-04-W-62*(тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 135, высота - 90,                        Установочное отверстие (мм) - 125,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 950, холодное - 1050,                                          Потребляемая мощность (Вт) 14",30,4197.16]
["ТRD14-05-C-62 (холод.)                                      TRD 14-05-W-62 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 110, высота - 58,                        Установочное отверстие (мм) - 90,                                           Световой поток (Лм) теплое свечение - 780, холодное - 920, Угол рассеивания 90 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 14",30,2354.23]
["TRD14-06-C-61* (хлолд.)                                      TRD14-06-W-61*  (тепл.) ",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 138, высота - 68,                        Установочное отверстие (мм) - 125,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1000, холодное - 1200, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 14",30,2668.39]
["TRD14-07-C-55 (холод.)                                        TRD 17-07-W-55(тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 125, высота - 91,                        Установочное отверстие (мм) - 115,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 900, холодное - 1100, Угол рассеивания 30 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 14",30,2631.07]
["TRD16-08-C-61* (холод.)           TRD16-08-W-61*(тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 234, высота - 115,                        Установочное отверстие (мм) - 225,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1200, холодное - 1400, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 16",8,3760]
["TRD17-09-C-61*(холод.)        TRD17-09-W-61*(тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 138, высота - 80,                        Установочное отверстие (мм) - 125,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1350, холодное - 1500, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 17",30,3592.06]
["ТRD20-10-C-62 (холод.)             ТRD20-10-W-62 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 138, высота - 65,                        Установочное отверстие (мм) - 115,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1300, холодное - 1400, Угол рассеивания 90 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 20",30,3422.3]
["ТRD20-11-C-55 (холод.)              ТRD20-11-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 150, высота - 96,5,                        Установочное отверстие (мм) - 136,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1200, холодное - 1350, Угол рассеивания 30 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 20",30,3067.53]
["TRD20-12-C-61* (холод.)          TRD20-12-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 160, высота - 120,                        Установочное отверстие (мм) - 150,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1620, холодное - 1800, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 20",30,4366.45]
["TRD20-13-C-61*(холод.)          TRD20-13-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 234, высота - 115,                        Установочное отверстие (мм) - 220,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1620, холодное - 1800, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 20",8,4254.49]
["TRD23-14-C-61* (холод.)      TRD23-14-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 188, высота - 72,                        Установочное отверстие (мм) - 178,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1800, холодное - 2000, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 23",30,4804.96]
["ТRD26-15-C-62 (холод.)          ТRD26-15-W-62 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 160, высота - 68,                        Установочное отверстие (мм) - 135,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1520, холодное -1680, Угол рассеивания 90 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 26",30,4297.6]
["ТRD26-16-C-55 (холод.)                    ТRD26-16-W-55  (тепл.)     ",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 154, высота - 96,5,                        Установочное отверстие (мм) - 138,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1600, холодное - 1800, Угол рассеивания 30 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 26",30,3697.52]
["TRD30-17-C-61* (холод.)                     TRD30-17-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 234, высота - 135,                        Установочное отверстие (мм) - 225,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1650, холодное - 1850, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 30",8,4338.36]
["ТRD34-18-C-55 (холод.)             ТRD34-18-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 172, высота - 96,5,                        Установочное отверстие (мм) - 153,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 2100, холодное - 2300, Угол рассеивания 30 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 34",30,4214.74]
["TRD39-19-C-61* (холод.)             TRD39-19-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 234, высота - 135,                        Установочное отверстие (мм) - 220,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 2100, холодное - 2300, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 39",8,4991.56]
["TRD46-20-C-61*(холод.)          TRD46-20-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 234, высота - 155,                        Установочное отверстие (мм) - 225,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 2000, холодное - 2250, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 46",8,4618.36]
["TRD58-21-C-61* (холод.)          TRD58-21-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 234, высота - 155,                        Установочное отверстие (мм) - 220,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 2600, холодное - 2900, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 58",8,5271.46]
["THD24-01-C-61* (холод.)               THD24-01-W-61* (тепл.)",null,"Подвешивается к потолку стальными тросами. Крепление входит в комплект поставки.                                                     Размер (мм) 720х179,                                                              Световой поток (Лм) теплое свечение - 1800, холодное - 2100, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                               Потребляемая мощность (Вт) 24",1,6111.17]
["ТRZ 8-01-C-61* (холод.)               ТRZ 8-01-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 205х205, высота - 205,                                    Установочное отверстие (мм) - 190х190,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 600, холодное - 700, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 8",13,2285.86]
["ТRZ16-02-C-61* (холод.)          ТRZ16-02-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 390х205, высота - 205,                                    Установочное отверстие (мм) - 380х190,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1200, холодное - 1400, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 14",8,4058.56]
["ТRZ24-03-C-61* (холод.)             ТRZ24-03-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 470х205, высота - 205,                                    Установочное отверстие (мм) - 460х190,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 1800, холодное - 2100, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 24",8,5150.17]
["ТRZ32-04-C-61* (холод.)           ТRZ32-04-W-61* (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 390х390, высота - 205,                                    Установочное отверстие (мм) - 380х380,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 2400, холодное - 2800, Угол рассеивания 15/30/45/60 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 32",8,6866.9]
["TRP13-01-C-02 (холод.)                  TRP13-01-W-02 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 150, высота - 20,                        Установочное отверстие (мм) - 140,                                    Световой поток (Лм) теплое свечение - 650, холодное - 800, Угол рассеивания 120 град.                                                     Потребляемая мощность (Вт) 13",30,1747.21]
["Промышленное освещение"]
["OSF12-01-С-72* (холод.)",null,"Крепится на поверхность стены/ потолка.                                                     Вес (кг) 0,6                                                                                      Световой поток (Лм): 1000,                                                                                                                                 Потребляемая мощность (Вт) 12 IP 66",1,4912.1]
["OSF20-02-С-72* (холод.)",null,"Крепится на поверхность стены/ потолка.                             .                Вес (кг) 1,7                                                                                          Световой поток (Лм): 1800,                                                                                                                                 Потребляемая мощность (Вт) 20 , IP 66",1,7684]
["OSF40-03-С-72* (холод.)",null,"Крепится на поверхность стены/ потолка.                                                                       Вес (кг) 2,5                                                                                              Световой поток (Лм): 3600,                                                                                                                                 Потребляемая мощность (Вт) 40, IP 66",1,12055]
["OSF50-04-С-72* (холод.)",null,"Крепится на поверхность стены/ потолка.                                                Вес (кг) 3,5                                                                                                   Световой поток (Лм): 4800,                                                                                                                                 Потребляемая мощность (Вт) 50 IP 66",1,12936]
["DSL26-01-С-72* (холод.)",null,"Крепление на опорную поверхность,или на поверхность стен потолка.                                                                                     Размер (мм) 500*71,6*158        Вес (кг) 2,2,                                       Световой поток (Лм) 2400,                                                    Потребляемая мощность (Вт) 26",1,8762.26]
["DSL52-02-С-72* (холод.)",null,"Крепление на опорную поверхность,или на поверхность стен потолка.                                                                                             Размер (мм) 1000*71,6*158,3        Вес (кг) 5,5                                       Световой поток (Лм) 4800,                                                    Потребляемая мощность (Вт) 52",1,10760]
["IHB 100-01-C-01",null,"Крепление на тросс                                                                                     Вес 5,6 кг.                                                                                                   Световой поток 11000 лм                                                                                     Потребляемая мощность (Вт) 100 ",1,15809.64]
["ISB100-01-С-72* (холод.)",null,"Крепление на опорную поверхность,или на поверхность стен потолка                                                                                               Размер(мм) 1022*167*145    Вес (кг) 7                                                                    Световой поток (Лм): 9600,                                                                                                                                 Потребляемая мощность (Вт) 100",1,31348.88]
["Декаративное освещение (внутренее и наружное)"]
["DRG2-01-C-02 (холод.)                   DRG2-01-W-02 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 44,5, высота - 40,                                    Установочное отверстие (мм) - 40,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,419.85]
["DRG2-02-C-55 (холод.)            DRG2-02-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 65х65, высота - 20,                                    Установочное отверстие (мм) - 45,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,430.06]
["DRG2-03-C-55 (холод.)           DRG2-03-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 78х20, высота - 20,                                    Установочное отверстие (мм) - 40,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,430.06]
["DRG2-04-C-55 (холод.)            DRG2-04-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 63, высота - 24,                                    Установочное отверстие (мм) - 50,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,411.45]
["DRG2-05-C-55 (холод.)            DRG2-05-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 63, высота - 24,                                    Установочное отверстие (мм) - 50,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,411.45]
["DRG2-06-C-55 (холод.)                   DRG2-06-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 78, высота - 52,                                    Установочное отверстие (мм) - 70,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,625.11]
["DRG2-07-C-55 (холод.)              DRG2-07-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 63, высота - 30,                                    Установочное отверстие (мм) - 55,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,615.78]
["DRG2-08-C-55 (холод.)                         DRG2-08-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 42, высота - 25,                                    Установочное отверстие (мм) - 35,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,475.83]
["DRG2-09-C-55 (холод.)             DRG2-09-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 62, высота - 21,                                    Установочное отверстие (мм) - 55,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,475.83]
["DRG2-10-C-55 (холод.)             DRG2-10-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 52, высота - 30,                                    Установочное отверстие (мм) - 45,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 70, холодное - 90,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,709.08]
["DRG2-11-C-55 (холод.)                 DRG2-11-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 62, высота - 21,                                    Установочное отверстие (мм) - 55,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 80, холодное - 100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 2",45,522.48]
["DRG4-12-C-02 (холод.)             DRG4-12-W-02 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 71х71, высота - 66,                                    Установочное отверстие (мм) - 60,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4",45,1049.12]
["DRG4-13-C-02 (холод.)               DRG4-13-W-02 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 69, высота - 64,                                    Установочное отверстие (мм) - 60,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4",30,1030.35]
["DRG4-14-C-55 (холод.)               DRG4-14-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 78, высота - 39,                                    Установочное отверстие (мм) - 60,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4",45,445.05]
["DRG4-15-C-55 (холод.)               DRG4-15-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 78, высота - 39,                                    Установочное отверстие (мм) - 60,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4",45,470.23]
["DRG4-16-C-55 (холод.)                      DRG4-16-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 65, высота - 28,                                    Установочное отверстие (мм) - 50,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4",45,445.04]
["DRG4-17-C-55 (холод.)                    DRG4-17-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 78, высота - 39,                                    Установочное отверстие (мм) - 60,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4",45,445.04]
["DRG4-18-C-55 (холод.)                         DRG4-18-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 78, высота - 39,                                    Установочное отверстие (мм) - 60,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4",45,478.63]
["DRG4-19-C-55 (холод.)             DRG4-19-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 91х91, высота - 45,                                    Установочное отверстие (мм) - 75,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4",45,827.57]
["DRG4-20-C-55 (холод.)                   DRG4-20-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 89, высота - 37,                                    Установочное отверстие (мм) - 80,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4",45,454.73]
["DRG4-21-C-55 (холод.)                DRG4-21-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 86, высота - 43,                                    Установочное отверстие (мм) - 70,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4, Узор - \"золотой\",\"красный\"",45,827.57]
["DRG4-24-C-55 (холод.)                   DRG4-24-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр - 86, высота - 43,                                    Установочное отверстие (мм) - 70,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4, Покрытие \"светло-бежевый\",\"кофейный\"",45,827.57]
["DRG4-25-C-55  (холод.)               DRG4-25-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 91х91, высота - 43,                                    Установочное отверстие (мм) - 75,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4,                                                               Покрытие \"матовый алюминий\"",45,827.57]
["DRG4-26-C-55 (холод.)             DRG4-26-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 91х91, высота - 43,                                    Установочное отверстие (мм) - 75,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4,          Покрытие \"черный\"",45,827.57]
["DRG4-27-C-55 (холод.)           DRG4-27-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 91х91, высота - 43,                                    Установочное отверстие (мм) - 75,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4,              Покрытие \"белый\"",45,827.57]
["DRG4-28-C-55 (холод.)             DRG4-28-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 91х91, высота - 43,                                    Установочное отверстие (мм) - 75,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4,              Покрытие \"золото\"",45,827.57]
["DRG4-29-C-55 (холод.)             DRG4-29-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 90х90, высота - 43,                                    Установочное отверстие (мм) - 70,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4,              ",45,979.65]
["DRG4-30-C-55 (холод.)             DRG4-30-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 72, высота - 40,                                    Установочное отверстие (мм) - 60,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 4,              ",45,1026.3]
["DRG6-31-C-02 (холод.)             DRG6-31-W-02 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 86, высота - 105,                                    Установочное отверстие (мм) - 80,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 310, холодное - 350,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 6              ",30,1791.36]
["DRG6-32-C-55 (холод.)             DRG6-32-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 106, высота - 70,                                    Установочное отверстие (мм) - 90,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 350, холодное - 450,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 6              ",30,1091.61]
["DRG6-33-C-52 (холод.)           DRG6-33-W-52 (тепл.)          ",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 105, высота - 70,                                    Установочное отверстие (мм) - 95,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 350, холодное - 450,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 6              ",30,1296.87]
["DRG6-34-C-52 (холод.)              DRG6-34-W-52 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 108, высота - 68,                                    Установочное отверстие (мм) - 95,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 350, холодное - 450,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 6              ",30,1474.14]
["DRG7-35-C-02 (холод.)             DRG7-35-W-02 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 86, высота - 105,                                    Установочное отверстие (мм) - 80,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 450, холодное - 550,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 7              ",30,1309.94]
["DRG7-36-C-55 (холод.)            DRG7-36-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 106, высота - 70,                                    Установочное отверстие (мм) - 95,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 550, холодное - 630,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 7              ",30,1158.79]
["DRG7-37-C-62* (холод.)          DRG7-37-W-62* (тепл.)  ",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 110, высота - 116,                                    Установочное отверстие (мм) - 102,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 550, холодное - 630,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 7              ",30,2477.55]
["DRG8-38-C-02 (холод.)                         DRG8-38-W-02 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 86, высота - 80,                                    Установочное отверстие (мм) - 80,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 550, холодное - 650,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 8              ",30,1410.7]
["DRG8-39-C-55 (холод.)                   DRG8-39-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 106, высота - 70,                                    Установочное отверстие (мм) - 95,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 550, холодное - 650,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 8              ",30,1234.63]
["DRG8-40-C-52 (холод.)            DRG8-40-W-52 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 118, высота - 50,                                    Установочное отверстие (мм) - 110,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 550, холодное - 650,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 8              ",30,1642.08]
["DRG8-41-C-57 (холод.)                  DRG8-41-W-57 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 78, высота - 42,                                    Установочное отверстие (мм) - 65,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 360, холодное - 400,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 8              ",50,1453.69]
["DRG8-42-C-57 (холод.)             DRG8-42-W-57 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 78, высота - 42,                                    Установочное отверстие (мм) - 65,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 360, холодное - 400,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 8,    Покрытие \"белый\"              ",50,1453.69]
["DRG8-43-C-57 (холод.)              DRG8-43-W-57 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 78, высота - 40,                                    Установочное отверстие (мм) - 65,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 360, холодное - 400,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 8,                  ",50,1453.69]
["DRG8-44-C-57 (холод.)                 DRG8-44-W-57 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 78, высота - 40,                                    Установочное отверстие (мм) - 65,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 360, холодное - 400,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 8,    Покрытие \"золото\"              ",50,1453.69]
["DRG9-45-C-52 (холод.)               DRG9-45-W-52 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) диаметр 132, высота - 59,                                    Установочное отверстие (мм) - 100,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 600, холодное - 720,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 9,                 ",30,2416.48]
["DRG3-46-C-55 (холод.)              DRG3-46-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 60х125, высота - 60,                                    Установочное отверстие (мм) - 110х50,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 140, холодное - 180,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 3,                 ",30,960.99]
["DRG8-47-C-55 (холод.)            DRG8-47-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 91х178, высота - 91,                                    Установочное отверстие (мм) - 165х75,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 400, холодное - 550,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 8,                 ",30,1276.35]
["DRG16-48-C-55 (холод.)             DRG16-48-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 110х220, высота - 70,                                    Установочное отверстие (мм) - 200х95,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 1000, холодное - 1300,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 16,                 ",30,2929.63]
["DRG11-49-C-55 (холод.)               DRG11-49-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 92х265, высота - 70,                                    Установочное отверстие (мм) - 160х85,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 750, холодное - 850,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 11,                 ",30,1912.17]
["DRG14-50-C-55 (холод.)            DRG14-50-W-55 (тепл.)",null,"Встраивается в потолки типа \"Армстронг\", в подшивные потолки из гипсокартона,                                                           Размер (мм) 177х177, высота - 44,                                    Установочное отверстие (мм) - 160х160,                                       Световой поток (Лм) теплое свечение - 900, холодное - 1100,                                                                               Потребляемая мощность (Вт) 14,                 ",30,2631.07]
["DSG7-01-C (холод.)",null,"Устанавливается на поверхность стен/потолка,                         Размер (мм) 127х127, высота - 34,                                            Световой поток (Лм) теплое свечение - 450, холодное - 550, Потребляемая мощность (Вт) 7",45,1323.3]
["DSG4-02-C-55 (холод) ",null,"Устанавливается на поверхность стен/потолка,                         Размер (мм) диаметр 53, высота - 87,                                                            Световой поток (Лм) теплое свечение - 200, холодное - 270, Потребляемая мощность (Вт) 4",45,1007.64]
["DSL15-03-C-02 (холод.)",null,"Крепление на опорную поверхностьили на поверхностьстены, потолка                                                                                                             Размер (мм) 1000*49*100    Вес (кг) 1,7                                       Световой поток (Лм) 500,                                                    Потребляемая мощность (Вт) 15, IP 66",1,4385.11]
["DSL15-04-C-01 (холод.)",null,"Крепление на опорную поверхностьили на поверхностьстены, потолка                                                                                                 Размер (мм) 49х1000, высота - 70        Вес (кг) 1,7                                       Световой поток (Лм) 500,                                                    Потребляемая мощность (Вт) 15? IP 65",1,4091.22]
["DSL15-05-C-02 (холод.)",null,"Встраивается в грунт с помощью специального металлического бокса.                                                                                                                    Размер (мм) 1000*100*126        Вес (кг) 6,7                                       Световой поток (Лм) 500,                                                    Потребляемая мощность (Вт) 15 IP 66",1,10736.86]
["DSW30-01-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены.                                                                                    Размер (мм) диаметр - 200, высота - 450        Вес (кг) 4,7                                       Световой поток (Лм) 2000,                                                    Потребляемая мощность (Вт) 30, IP 66",1,5833]
["DSW30-02-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены.                                                                                    Размер (мм) диаметр - 150, высота - 440        Вес (кг) 4,6                                       Световой поток (Лм) 2000,                                                    Потребляемая мощность (Вт) 30, IP 66",1,5500]
["DSW15-03-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены.                                                                                    Размер (мм) диаметр - 200, высота - 310        Вес (кг) 3,5                                       Световой поток (Лм) 1000,                                                    Потребляемая мощность (Вт) 15, IP 66",1,4000]
["DSW15-04-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены.                                                                                    Размер (мм) диаметр - 150, высота - 310        Вес (кг) 3,5                                       Световой поток (Лм) 1000,                                                    Потребляемая мощность (Вт) 15, IP 66",1,3750]
["Специальные светильники"]
["SSW15-02-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены,                                                                Размер (мм) диаметр 65,высота 90,              Вес(кг.) -0,5                            Световой поток (Лм) 300 лм                                                                            Потреблякмая мощность (Вт) 4 , IP 54",18,1447.16]
["SSW15-03-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены.                                                                  Размер (мм) диаметр 192,              Вес(кг.) -1,0                                        Световой поток (Лм) 500  лм                                                                            Потреблякмая мощность (Вт) 8 , IP 54",12,2237.33]
["SSW15-04-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены, потолка                                                                   Размер (мм) 120*120*78              Вес(кг.) -0,5                            Световой поток (Лм) 300 лм                                                                            Потреблякмая мощность (Вт) 6 , IP 54",30,825.68]
["SSW15-05-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены, потолка                                                                  Размер (мм) диаметр 148 ,              Вес(кг.) -0,5                            Световой поток (Лм) 300 лм                                                                            Потреблякмая мощность (Вт) 8  , IP 54",30,728.02]
["SSW15-06-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены, потолка                                                                   Размер (мм) 300*300*92              Вес(кг.) -1,0                            Световой поток (Лм) 500 лм                                                                            Потреблякмая мощность (Вт) 8 , IP 54",6,2752.27]
["SSW15-07-C-01 (холод.)",null,"Крепление на поверхность стены,                                                                   Размер (мм) 90*60*38,              Вес(кг.) -0,5                            Световой поток (Лм) 300 лм                                                                            Потреблякмая мощность (Вт) 5 , IP 54",40,736.9]
["Уличный светильник для освещения дорог"]
["OСR200-01-C-81",null,"Рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48мм.    Световой поток (Лм) 19000,                                                            Вес (кг) 9 .                                                                                   Потребляемая мощность (Вт) 200",1,31200]
["OCR100-02-C-81",null,"Рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48мм.    Световой поток (Лм) 10000,                                                                       Вес (кг) 8                                                                                       Потребляемая мощность (Вт) 100",1,21300]
["OCR75-03-C-81",null,"Рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48мм.    Световой поток (Лм) 7200,                                                                               Вес (кг) 8                                                                                    Потребляемая мощность (Вт) 75",1,19370]
[]
["*В прайсе указанны стандартные углы рассеивания под заказ могут быть установленны другие линзы, для изминения угла рассеивания                                               Типы углов под заказ",null,"Стандартное исполнение всех светильников холдный свет(4750-5200 К)."]
{"$rows_empty":7}
["51- угол рассеивания 100"]
["52- угол рассеивания 150"]
["53- угол рассеивания 200"]
["54- угол рассеивания 250"]
["55- угол рассеивания 300"]
["56- угол рассеивания 350"]
["62- угол рассеивания 100*400"]
["71- угол рассеивания 100*450"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}