

Мощное светодиодное освещение

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Цена изделия (в рублях)** |
| ***Светодиодные светильники серии ЖКХ*** |  |
| **Светильник светодиодный ЖКХ – 08-N** | **1350** |
| **Светильник светодиодный ЖКХ – 08-W** | **1350** |
| ***Светодиодные светильники серии СПВО*** |  |
| **Светильник светодиодный СПВО — 32 ( N / W / M ) призма, встраиваемый cтекло Россия** | **4600** |
| **Светильник светодиодный СПВО — 32 ( N / W / M ) призма, встраиваемый** | **4900** |
| **Светильник светодиодный СПВО — 32 ( N / W / M ) призма, накладной** | **5550** |
| **Светильник светодиодный СПВО — 32 - N-S сатинат, встраиваемый** | **5000** |
| **Светильник светодиодный СПВО — 32 - N-S сатинат, накладной** | **5550** |
| ***Светодиодные светильники внутреннего освещения серии СПО*** |  |
| **СПО — 12 (матовое или прозрачное стекло)** | **4300** |
| **СПО — 18 (матовое или прозрачное стекло)** | **5500** |
| **СПО — 36 (матовое или прозрачное стекло)** | **8500** |
| **СПО — 70 (матовое или прозрачное стекло)** | **16000** |
| **СПО — 18 W (прозрачное стекло)** | **5500** |
| **СПО — 36 W (прозрачное стекло)** | **8500** |
| **СПО — 70 W (прозрачное стекло)** | **16000** |
| ***Уличные светодиодные светильники серии УСС*** |  |
| **УСС — 9 (крепление скоба)** | **4500** |
| **УСС — 12 (белый/красный/зеленый/синий) (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **4900** |
| **УСС — 18 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **6500** |
| **УСС — 24 (белый/красный/зеленый/синий)  (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **8400** |
| **УСС — 32 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **11200** |
| **УСС — 36 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **11700** |
| **УСС — 48 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **14800** |
| **УСС — 65 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **18000** |
| **УСС — 70 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **18500** |
| **УСС — 130 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **30000** |
| **УСС — 150 (крепление консольное, потолочное)** | **35000** |
| **УСС — 260 (крепление консольное, потолочное)** | **45900** |
| ***Светодиодные светильники серии УСС-Магистраль — Ш*** |  |
| **УСС – 24 — Магистраль-Ш (крепление консольное, скоба)** | **6900** |
| **УСС – 40 — Магистраль-Ш (крепление консольное, скоба)** | **11300** |
| **УСС – 60 — Магистраль-Ш (крепление консольное, скоба)** | **15900** |
| **УСС – 90 — Магистраль-Ш (крепление консольное)** | **18900** |
| **УСС – 120 — Магистраль-Ш (крепление консольное)** | **22900** |
| **УСС – 180 — Магистраль-Ш (крепление консольное)** | **29900** |
| **УСС – 240 — Магистраль-Ш (крепление консольное)** | **42300** |
| **УСС – 300 — Магистраль-Ш (крепление консольное)** | **53900** |
| ***Светильники УСС - ЭКСПЕРТ*** |  |
| **УСС-100 Эксперт ( Ш / К / К1 / Г1 / Д ) (крепление консольное, скоба)** | **26900** |
| **УСС-130 Эксперт ( Ш / К / К1 / Г1 / Д ) (крепление консольное, скоба)** | **30150** |
| **УСС-200 Эксперт ( Ш / К / К1 / Г1 / Д ) (крепление консольное)** | **49700** |
| **УСС-260 Эксперт ( Ш / К / К1 / Г1 / Д ) (крепление консольное)** | **57990** |
| ***Светильники встраиваемые для АЗС*** |  |
| **УСС — 42 АЗС** | **12900** |
| **Рамка обрамления к светильнику УСС — 42 АЗС** |  |
| **УСС — 84 АЗС** | **23900** |
| **Рамка обрамления к светильнику УСС — 84 АЗС** |  |
| ***Светильники серии ПСС (Колокол)*** |  |
| **ПСС — 80 с дополнительной оптикой ( К / К1 / Г1 ) (крепление скоба, подвесное )** | **16800** |
| **ПСС — 80 (крепление скоба, подвесное )** | **16000** |
| ***Светильники серии Колобок*** |  |
| **ПСС — 12 (крепление скоба, накладной)** | **6400** |
| **ПСС — 12 ( К / К1 ) с дополнительной оптикой (крепление скоба, накладной)** | **6900** |
| **ПСС — 30 (крепление скоба, накладной)** | **7900** |
| **ПСС — 30 W (крепление скоба, накладной)** | **7900** |
| **ПСС — 30 ( К / К1 ) с дополнительной оптикой (крепление скоба, накладной)** | **9800** |
| ***Светильники садово-парковые*** |  |
| **ПСС-30 ШАР (крепление торшерное)** | **10500** |
| **ПСС-30 ШАР W (крепление торшерное)** | **10500** |
| ***Светодиодные светильники серии БИО*** |  |
| **Тепличный светодиодный светильник УСС – 45 БИО** | **13200** |
| **Тепличный светодиодный светильник УСС – 60 БИО** | **11500** |
| **Тепличный светодиодный светильник УСС – 90 БИО** | **24900** |
| **Тепличный светодиодный светильник УСС – 120 БИО** | **18900** |
| ***Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении 1Ex mb llC T6 Gb X*** |  |
| **ПСС-30 "Колобок" 1Ex mb llC T6 Gb X (крепление скоба)** | **14500** |
| ***Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении ExnRІІT6X*** |  |
| **УСС — 9 ExnRІІT6X (крепление скоба)** | **4900** |
| **УСС — 12 ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **5300** |
| **УСС — 18 ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **7200** |
| **УСС — 24 ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **8400** |
| **УСС — 32 ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **12400** |
| **УСС — 36 ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **13000** |
| **УСС — 48 ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **18000** |
| **УСС — 65 ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **19500** |
| **УСС — 70 ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **21500** |
| **УСС — 130** **ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **30500** |
| **УСС — 150** **ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное)** | **34500** |
| **УСС — 260** **ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное)** | **49900** |
| ***Светодиодные светильники серии УСС- Магистраль — Ш во взрывозащищенном исполнении ExnRllT6X*** |  |
| **УСС – 24 — Магистраль-Ш ExnRІІT6X (крепление консольное,скоба)** | **8500** |
| **УСС – 60 — Магистраль-Ш ExnRІІT6X (крепление консольное,скоба)** | **16500** |
| **УСС – 90 — Магистраль-Ш ExnRІІT6X (крепление консольное)** | **19900** |
| **УСС – 120 — Магистраль-Ш ExnRІІT6X (крепление консольное)** | **23900** |
| **УСС – 180 — Магистраль-Ш ExnRІІT6X (крепление консольное)** | **30500** |
| ***Светильники встраиваемые для АЗС во взрывозащищенном исполнении ExnRllT6X*** |  |
| **УСС — 42 АЗС ExnRІІT6X** | **13800** |
| **УСС — 84 АЗС ExnRІІT6X** | **25000** |
| **Светодиодные автомобильные бесцокольные габаритные огни** |  |
| **Лампа автомобильная светодиодная ЛАС** | **450** |
| ***Светодиодные светильники серии ЖКХ с низковольтным питанием от сети постоянного тока 10,5 — 40 В*** |  |
| **Светильник светодиодный ЖКХ – 08 - N DC - 10,5 — 40В** | **1350** |
| **Светильник светодиодный ЖКХ – 08 - W DC - 10,5 — 40В** | **1350** |
| ***Светодиодные светильники******в низковольтном исполнении от сети постоянного тока 12-55 В и от сети переменного тока 10-38 В*** |  |
| **УСС – 9 DC 12-55 / AC 10-38 (крепление скоба)** | **4900** |
| **УСС – 12 DC 12-55 / AC 10-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **7500** |
| **УСС – 18 DC 12-55 / AC 10-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **8300** |
| ***Светодиодные светильники******в низковольтном исполнении от сети постоянного тока 20-55 В и от сети переменного тока 20-38 В*** |  |
| **УСС – 18 DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **8300** |
| **УСС – 24 DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **9300** |
| **УСС – 32 DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **12900** |
| **УСС – 36 DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **13500** |
| **УСС – 48 DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **19400** |
| **УСС – 70 DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **23000** |
| ***Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении ExnRІІT6X с низковольтным питанием от сети постоянного тока 12-55 В и от сети переменного тока 10-38 В*** |  |
| **УСС – 9 ExnRllT6X DC 12-55 / AC 10-38 (крепление скоба)** | **4900** |
| **УСС —12 ExnRllT6X DC 12-55 / AC 10-38 (крепление потолочное, скоба)** | **7800** |
| **УСС —18 ExnRllT6X DC 12-55 / AC 10-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **8900** |
| ***Уличные светодиодные светильники серии УСС во взрывозащищенном исполнении ExnRІІT6X с низковольтным питанием от сети постоянного тока 20-55 В и от сети переменного тока 20-38 В*** |  |
| **УСС —18 ExnRllT6X DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **8900** |
| **УСС —24 ExnRllT6X DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **9490** |
| **УСС —32 ExnRllT6X DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **13500** |
| **УСС – 36 ExnRllT6X DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **13800** |
| **УСС – 48 ExnRllT6X DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **19500** |
| **УСС – 70 ExnRllT6X DC 20-55 / AC 20-38 (крепление консольное, потолочное, скоба)** | **23500** |
| ***Дополнительные функции*** | |
|  | |
| **Функция снижения освещенности посредством подсоединения внешних датчиков. Версия ЭКО обеспечивает повышенную экономию электроэнергии. Для обеспечения режима энергосбережения светильник имеет дополнительный вход управления мощностью «Р». Управлять данным режимом могут любые датчики движения, освещенности и т. п., предназначенные для управления лампами накаливания и имеющие релейную систему управления. Данная функция применяется во всех моделях серии СПО и ЖКХ и не является опциональной.** | |